附件2

采购合同（范本）

项目名称：中央国家机关人防工程防护设备安装质量检测项目

项目编号：

采购人（甲方）：中央国家机关人民防空办公室

成交人（乙方）：

2024年 月

根据《中华人民共和国合同法》及相关人防工程质量检测的法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方就中央国家机关人防工程防护设备安装质量检测事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同。

第一条 项目概况

1、项目内容：

项目名称	检测项目名称	单价
设备安装质量检测	防护密闭门/密闭门	XX 元/樘
防爆波活门	XX 元/樘
超压自动排气活门	XX 元/个
防护性能现场检测	密闭通道性能检测	XX 元/处
风管密闭性能检测	XX 元/处
混凝土强度检测（回弹法）	XX 元/处
单处人防工程检测总价	XX 元
注：单处人防工程检测总价=防护密闭门/密闭门单价*4+防爆波活门单价*2+超压自动排气活门单价*2+密闭通道性能检测单价+风管密闭性能检测单价+混凝土强度检测单价*2

2、项目实施

在合同有效期内，委托方（甲方）以分项、多次委托的形式委托。服务方（乙方）对所委托的项目进行检测，服务方（乙方）依照委托方（甲方）的单项委托提供相应的检测服务。防护设备安装和防护性能现场检测为进入人防工程施工现场进行抽查。

3、服务期限：2025年 月 日至2027年 月 日

第二条 合同金额

1、工程项目检测工程量清单内容：详见附表。

2、本合同金额包括本合同工程检测项目完成所需全部费用，乙方在合同履行期间不得再以其他任何名义记取其他费用，本合同为固定单价合同；检测费用以甲方确认的工程量和检测项目中标单价进行结算。

第三条 付款方式

合同签订生效后，甲方根据工作需要指定乙方检测工程，检测工作分批次完成，阶段性项目全部完成检测并出具完整符合国家标准的检测报告，移交全部检测资料至采购人为止。乙方完成指定人防工程质量检测抽查、经甲方全部验收合格且移交全部检测资料至甲方后，甲方支付100%价款。乙方应在甲方每次付款前开具同等金额的合规发票，否则甲方有权拒绝支付，且不承担任何责任。

第四条 技术服务的履行期限和地点

乙方应当在甲方规定的期间内完成每项委托的检测工作，并在规定时间内向甲方提交完整的检测结果。检测结果由乙方以检测报告的形式向甲方提交，一式三份。检测结果提交地点为 北京市西城区西安门大街22号中央国家机关人民防空办公室。

第五条 双方权利义务

甲方权利义务

1、甲方的权力

（1）甲方有权在合同有效期间内分项、分次委托乙方进行项目的检测。

（2）对乙方提供的检测报告，甲方有权进行验收，对报告中的错误，甲方有权要求乙方在甲方要求的时间内改正。对改正后的结果，甲方有权进行再次验收，直至合格或者解除合同。如果3次以上改正仍然无法满足关键性验收要求的，委托方有权解除合同，并拒绝支付（或者收回）合同款项。

（3）甲方有权要求乙方在规定的时间内完成检测工作，并在规定的期间内，按照本合同第四条规定的地点提交完整的检测结果。

（4）乙方未在规定时间内提交完整的检测报告书或检测报告书中的检测项目和数量与委托任务不一致（除复试项目）时，甲方有权视具体情况认定该项检测任务无效或者部分无效，拒绝支付或者减扣该项检测任务的检测费用，并由乙方承担违约责任。

（5）甲方有权要求乙方在检测中确认委托项目检测结果为不合格时，按规定期限通知甲方。

2、甲方的义务

（1）甲方应当提前1个工作日将现场检测日期通知乙方。

（2）甲方有义务要求受检单位配合检测工作，并协助乙方获得以上资料。

（3）甲方有义务要求相关受检单位配合乙方做好检测的准备工作，使检测条件符合相应的规范要求。

（4）甲方有义务要求受检单位做好现场的安全防范工作。

（5）甲方应当以本合同约定的支付方式和数额，及时向乙方支付相应合同价款。

（二）乙方权利义务

1、乙方的权力

（1）有权要求甲方督促受检单位提供相关检测资料。

（2）有权要求甲方督促受检单位配合乙方做好检测的准备工作，使检测条件符合相应的规范要求。

（3）有权要求甲方督促受检单位做好现场的安全防范工作。

（4）有权要求甲方按照本合同约定支付相应的合同价款。

2、乙方的义务

（1）有义务依照甲方的委托，按照本合同约定的标准和方式对委托项目进行检测。

（2）有义务自甲方下发委托任务后，确认现场是否具备检测条件，如现场具备检测条件，应按本合同约定进行检测；如现场不具备检测条件，应在约定的检测日期前1天通知甲方。

（3）有义务在检测中确认委托项目检测结果为不合格时，自得出不合格结论之时起24小时内通知甲方。

（4）有义务配合甲方进行检测结果的验收工作。

（5）有义务在全年检测任务完成后向甲方提交全年检测任务完成情况报告，包括工程名称或受检单位名称、检测项目及数量、检测结论等内容。

（6）有义务对每项检测结果的完整性、真实性、科学性承担保证责任。

（7）乙方应在从事甲方委托的检测活动中坚持公正、诚信的原则，遵纪守法、廉洁自律，不得以任何形式谋取不正当利益；不得有吃、拿、卡、要等行为；不得以明示或暗示方式索取、接受或者以借为名占用受检单位的财物；不得在受检单位报销应由乙方承担的费用。

（8）乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规章制度和操作规程，服从受检单位在安全生产方面提出的管理要求，正确佩戴和使用劳动保护用品，防止发生伤亡事故。乙方工作人员在从事甲方委托的检测活动中发生伤亡事故的，由乙方自行承担法律责任。

（9）乙方承诺与受检单位无隶属关系或者其他利害关系。

（10）乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

第六条 异议处理

甲方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起5个工作日内向乙方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之则由乙方承担复检费用。

第七条 违约责任

1、一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。

2、 一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。

3、甲方未按照本合同约定向乙方支付检测费用，每逾期一日，应当承担应付金额千分之二 的违约金。

4、乙方未按照本合同约定向甲方提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之二 的违约金。

5、检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应当更正或免费重新检测。乙方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给甲方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

6、乙方违反保密义务或其它合同义务的，应向甲方支付检测费用10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应予以补足。

6、如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

第八条 争议的解决方式

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成，采用以下第2种方式解决：

1、可以申请仲裁委员会对争议进行仲裁。

向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条 保密条款

1、乙方有义务对甲方所提供的资料等信息以及检测结果保密，未经甲方书面许可不得公开、披露或向第三人透露以上内容。

2、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密、国家秘密和敏感信息负有保密义务。

3、在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、成交人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

4、此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密和敏感信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密、国家秘密和敏感信息之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

5、上述保密条款在本合同变更、期满或终止后仍然有效。

通知与送达

双方根据本合同列明的联系方式，向对方发出的通知、文件等到达对方在本合同中注明的地址或对方的终端接收设备的，即视为送达，包括但不限于快递、专人送达、邮件等方式，如一方地址或联系方式变更，但未提前书面通知另一方的，则另一方以上述方式发送到原地址的亦视为送达。

第十一条 其他事项

1、乙方未经甲方书面许可不得买卖、擅自使用或者许可其他单位、个人使用甲方所提供的资料等信息以及相应检测结果。

2、在乙方进行检测的过程中，因检测产生的风险由乙方自行承担。

3、合同双方均应当遵守《中华人民共和国合同法》中规定的法定义务。

4、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同请求，另一方应当在5个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

（1）根据工程实际情况需要,增加或减少检测工作内容。

（2）甲方或乙方未能如期履行本合同中规定的义务。

5、本合同内如有未尽事宜，经甲乙双方友好协商，另签补充协议。

6、本合同一式陆份。合同双方各执叁份，每份具有同等法律效力。

7、本合同及其附件、补充协议具有同等法律效力。

8、本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

以下为签署部分，无正文。

甲 方：中央国家机关人民防空办公室

单位名称：（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：

签约日期： 年 月 日

地 址：北京市西城区西安门大街22号

电 话：010-83085198

乙 方：

单位名称：（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：

签约日期： 年 月 日

地 址：

电 话：

账户名称：

开 户 行：

账 号：

附表：服务技术要求

一、钢结构双扇人防门安装质量检测项目

序号	检 测 项 目	质量标准
1	实测实量项目	门扇手动启闭力	RFJ01-2002、

RFJ003-2021
2
闭锁手动操纵力
3
门扇、门框贴合面的平面度
4
门扇、门框贴合面中心线偏差
5
门扇与门框贴合局部间隙
6
门框垂直度
7	观感质量项目	安装设备的规格、型号、性能是否符合设计要求和施工规范标准
8
防护设备所有零部件是否齐全、均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求
9
钢筋混凝土门扇是否有蜂窝、孔洞和露筋，振捣应密实，麻面面积不大于门扇总面积的0.5%
10
门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封胶条压缩量均匀，严密不漏气
11
胶条接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门不得超过2处，双扇门不得超过6处，双扇门是否使用T型胶条
13
门扇能自由开到土建设计的终止位置，表面平整光滑，面漆均匀，产品标牌齐全
14
门扇开关、闭锁启闭符合设计要求，门扇外表面标有开关方向，门扇运转平稳可靠，启闭时间符合设计要求
15
闭锁头插入闭锁孔情况

二、混凝土单扇人防门安装质量检测项目

序号	检 测 项 目	质量标准
1	实测实量项目	门扇手动启闭力	RFJ003-2021
2
闭锁手动操纵力
3
门扇、门框贴合面的平面度
4
门扇、门框贴合面中心线偏差
5
门扇与门框贴合局部间隙
6
门框垂直度
7	观感质量项目	安装设备的规格、型号、性能是否符合设计要求和施工规范标准
8
防护设备所有零部件是否齐全、均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求
9
钢筋混凝土门扇是否有蜂窝、孔洞和露筋，振捣应密实，麻面面积不大于门扇总面积的0.5%
10
门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封胶条压缩量均匀，严密不漏气
11
胶条接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门不得超过2处，双扇门不得超过6处，双扇门是否使用T型胶条
12
门扇能自由开到土建设计的终止位置，表面平整光滑，面漆均匀，产品标牌齐全
13
门扇开关、闭锁启闭符合设计要求，门扇外表面标有开关方向，门扇运转平稳可靠，启闭时间符合设计要求
14
闭锁头插入闭锁孔情况
三、悬板式防爆波活门安装质量检测项目

序号	检 测 项 目	质量标准
1	实测实量项目	门扇(或底座)的厚度偏差	RFJ003-2021
2
面板厚度偏差
3
悬板厚度偏差
4
门扇手动启闭力
5
悬摆板启闭力
6
闭锁手动操纵力
7
门扇、门框贴合面的平面度
8
门扇、门框贴合面中心线偏差
9
门扇与门框贴合局部间隙
10
门框垂直度
11	观感质量项目	安装设备的规格、型号、性能是否符合设计要求和施工规范标准
13
防护设备所有零部件是否齐全、均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求
14
门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封胶条压缩量均匀，严密不漏气
15
胶条接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门不得超过2处
16
门扇能自由开到土建设计的终止位置，表面平整光滑，面漆均匀，产品标牌齐全
17
门扇开关、闭锁启闭符合设计要求，门扇外表面标有开关方向，门扇运转平稳可靠，启闭时间符合设计要求
18
闭锁头插入闭锁孔情况
四、胶管式防爆波活门安装质量检测项目

序号	检 测 项 目	质量标准
1	实测实量项目	门扇(或底座)的厚度偏差	RFJ003-2021
2
面板厚度偏差
3
门扇手动启闭力
4
闭锁手动操纵力
5
门扇、门框贴合面的平面度
6
门扇、门框贴合面中心线偏差
7
门扇与门框贴合局部间隙
8
门框垂直度
9	观感质量项目	安装设备的规格、型号、性能是否符合设计要求和施工规范标准
10
防护设备所有零部件是否齐全、均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求
11
门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封胶条压缩量均匀，严密不漏气
13
胶条接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门不得超过2处
14
门扇能自由开到土建设计的终止位置，表面平整光滑，面漆均匀，产品标牌齐全
15
门扇开关、闭锁启闭符合设计要求，门扇外表面标有开关方向，门扇运转平稳可靠，启闭时间符合设计要求
16
闭锁头插入闭锁孔情况
五、超压自动排气活门安装质量检测项目

序号	检 测 项 目	质量标准
1	实测实量项目	通风孔径偏差	RFJ003-2021
2
平衡锤连杆垂直度
3	观感质量项目	安装设备的规格、型号、性能是否符合设计要求和施工规范标准
4
防护设备所有零部件是否齐全、均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求
5
活门盘/阀盖与壳体锁闭正常
六、通道密闭性能现场检测

序号	检测项目	质量标准
1	密闭通道性能检测	RFJ04-2009、RFJ003-2021
七、风管密闭性能现场检测

序号	检测项目	质量标准
1	风管密闭性能检测	RFJ04-2009、RFJ003-2021
八、混凝土强度现场检测

序号	检测项目	质量标准
1	混凝土强度	JGJ/T23-2011