附件2

中央国家机关人防工程维护管理检查表

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防工程名称： | | 人防建筑面积： m2 | | 战时功能： |
| 人防工程  隶属单位： | | 一级单位： | | 维护管理  实施单位： |
| 检查记录 | **一、维护管理制度**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.制度建设：  2.资金落实：  3.档案记录：  4.使用情况：  5.安全管理：  6.平战转换：  7.其他： | | | |
| **二、工程口部**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.出入口：  2.防倒塌棚架：  3.竖井：  4.采光窗：  5.扩散（活门）室：  6.其他： | | | |
| **三、工程结构**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.完好情况：  2.后开孔洞：  3.渗漏水、排水：  4.装饰装修：  5.环境、卫生情况：  6.其他： | | | |
| **四、孔口防护设备设施**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.完整情况：  2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱、堵塞、标牌破损等情况：    3.门扇、活门扇、活门板、挡窗板、窗扇、闭锁等启闭情况：    4.门、板等关闭严密情况：  5.其他： | | | |
| **五、通风空调设备设施**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.完整情况：  2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱、漏气、着色不清等情况：    3.阀门、活门等启闭、密闭情况：    4.油网滤尘器、过滤吸收器：  5.风机、测压计、通风管道、除湿设备：    6.其他： | | | |
| **六、给排水设备设施**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.完整情况：  2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱等情况：    3.管道：  4.储水、储油装置：  5.排水构筑物：  6.阀门、地漏等启闭、密闭情况：  7.水泵、卫生设备、消防设备：  8.其他： | | | |
| **七、供配电、照明及通信设备设施**  □无问题 □有问题，具体如下：  1.完整情况：    2.松动、脏乱、标牌不清、锈蚀等情况：    3.布线杂乱、接线松脱、线路老化、接地不规范等情况：    4.柴油发电机组及其配套设备设施：    5.配电系统、照明系统、通风方式信号灯箱、防爆波呼叫按钮等：    6.接线、用电安全：  7.应急照明：  8.火灾报警系统：  9.其他： | | | |
| 人防工程隶属单位 | 于 年 月 日对该工程进行检查，存在问题 日内完成整改。  （人防工程隶属单位盖章）  负责人： 年 月 日 | | 于 年 月 日完成整改，整改前、整改过程中及整改后照片附后。  （人防工程隶属单位盖章）  负责人： 年 月 日 | |

填表人： 填表日期： 年 月 日